**ภาคผนวก ง**

**ข้อมูลดิบของผลการตรวจวัดแสงเฉลี่ยแบบบริเวณพื้นที่ทั่วไป**

**ภาคผนวก ง**

**ข้อมูลดิบของผลการตรวจวัดแสงเฉลี่ยแบบบริเวณพื้นที่ทั่วไป**

 ผลการตรวจวัดแสงเฉลี่ยแบบบริเวณพื้นที่ทั่วไปในแต่ละจุดของห้องต่างๆ ภายในอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้ผลดังแสดงไว้ในตารางที่ ง.1, ง.2, ง.3, ง.4 และ ง.5 ตามลำดับ

**ตารางที่ ง.1** ผลตรวจวัดแสงเฉลี่ยแบบบริเวณพื้นที่ทั่วไปของห้องภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลโคกพระ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ห้อง | ผลตรวจวัด(ลักซ์) | จำนวนหลอดไฟฟ้า (หลอด) | ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง(ลักซ์) |
| R1 | R2 | R3 | R4 | Q1 | Q2 | T1 | T2 | T3 | T4 | P1 | P2 |
| 1 | 373 | 360 | 357 | 386 | 356 | 213 | 269 | 247 | 353 | 278 | 281 | 254 | 6 | 328 |
| 2 | 276 | 307 | 275 | 264 | 135 | 130 | 193 | 156 | 240 | 230 | 104 | 130 | 4 | 196 |
| 3 | 379 | 351 | 269 | 361 | 144 | 160 | 168 | 220 | 382 | 366 | 113 | 161 | 4 | 232 |

**หมายเหตุ** : ค่า R (R1-R4) หมายถึง ส่วนในและกลางห้อง

 ค่า Q (Q1-Q2) หมายถึง กึ่งกลางขอบข้างห้อง

 ค่า T (T1-T4) หมายถึง กึ่งกลางขอบหัว-ท้ายห้อง

 ค่า P (P1-P2) หมายถึง มุมห้อง

**ตารางที่ ง.2** ผลตรวจวัดแสงเฉลี่ยแบบบริเวณพื้นที่ทั่วไปของห้องภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาด

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ห้อง | ผลตรวจวัด(ลักซ์ | จำนวนหลอดไฟฟ้า (หลอด | ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง(ลักซ์) |
| R1 | R2 | R3 | R4 | Q1 | Q2 | T1 | T2 | T3 | T4 | P1 | P2 |
| 1 | 101 | 118 | 111 | 81 | 94 | 142 | 186 | 190 | 112 | 115 | 83 | 80 | 5 | 111 |

**หมายเหตุ** : ค่า R (R1-R4) หมายถึง ส่วนในและกลางห้อง

 ค่า Q (Q1-Q2) หมายถึง กึ่งกลางขอบข้างห้อง

 ค่า T (T1-T4) หมายถึง กึ่งกลางขอบหัว-ท้ายห้อง

 ค่า P (P1-P2) หมายถึง มุมห้อง

**ตารางที่ ง.3** ผลตรวจวัดแสงเฉลี่ยแบบบริเวณพื้นที่ทั่วไปของห้องภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุทธมงคล

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ห้อง | ผลตรวจวัด(ลักซ์ | จำนวนหลอดไฟฟ้า (หลอด | ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง(ลักซ์) |
| R1 | R2 | R3 | R4 | Q1 | Q2 | T1 | T2 | T3 | T4 | P1 | P2 |
| 1 | 129 | 138 | 106 | 122 | 85 | 100 | 97 | 97 | 268 | 164 | 112 | 164 | 1 | 116 |
| 2 | 66 | 105 | 52 | 79 | 107 | 43 | 67 | 53 | 87 | 263 | 66 | 149 | 1 | 91 |

**หมายเหตุ** : ค่า R (R1-R4) หมายถึง ส่วนในและกลางห้อง

 ค่า Q (Q1-Q2) หมายถึง กึ่งกลางขอบข้างห้อง

 ค่า T (T1-T4) หมายถึง กึ่งกลางขอบหัว-ท้ายห้อง

 ค่า P (P1-P2) หมายถึง มุมห้อง

**ตารางที่ ง.4** ผลตรวจวัดแสงเฉลี่ยแบบบริเวณพื้นที่ทั่วไปของห้องภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร

 ส่วนตำบลโคกพระ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ห้อง | ผลตรวจวัด(ลักซ์ | จำนวนหลอดไฟฟ้า (หลอด | ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง(ลักซ์) |
| R1 | R2 | R3 | R4 | Q1 | Q2 | T1 | T2 | T3 | T4 | P1 | P2 |
| 1 | 205 | 254 | 132 | 159 | 192 | 116 | 156 | 118 | 256 | 275 | 157 | 102 | 4 | 170 |
| 2 | 95 | 98 | 128 | 113 | 74 | 96 | 129 | 114 | 123 | 156 | 104 | 87 | 4 | 101 |
| 3 | 149 | 141 | 139 | 167 | 102 | 254 | 97 | 105 | 104 | 104 | 118 | 122 | 2 | 146 |
| 4 | 284 | 275 | 284 | 270 | 241 | 222 | 284 | 263 | 269 | 269 | 287 | 228 | 16 | 267 |

**หมายเหตุ** : ค่า R (R1-R4) หมายถึง ส่วนในและกลางห้อง

 ค่า Q (Q1-Q2) หมายถึง กึ่งกลางขอบข้างห้อง

 ค่า T (T1-T4) หมายถึง กึ่งกลางขอบหัว-ท้ายห้อง

 ค่า P (P1-P2) หมายถึง มุมห้อง

**ตารางที่ ง.5** ผลตรวจวัดแสงเฉลี่ยแบบบริเวณพื้นที่ทั่วไปของห้องภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน หนองหว้า ดอนบาก

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ห้อง | ผลตรวจวัด(ลักซ์ | จำนวนหลอดไฟฟ้า (หลอด | ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง(ลักซ์) |
| R1 | R2 | R3 | R4 | Q1 | Q2 | T1 | T2 | T3 | T4 | P1 | P2 |
| 1 | 190 | 182 | 177 | 168 | 285 | 156 | 188 | 161 | 213 | 178 | 214 | 172 | 5 | 192 |
| 2 | 148 | 149 | 154 | 154 | 123 | 113 | 136 | 147 | 148 | 158 | 129 | 143 | 5 | 141 |

**หมายเหตุ** : ค่า R (R1-R4) หมายถึง ส่วนในและกลางห้อง

 ค่า Q (Q1-Q2) หมายถึง กึ่งกลางขอบข้างห้อง

 ค่า T (T1-T4) หมายถึง กึ่งกลางขอบหัว-ท้ายห้อง

 ค่า P (P1-P2) หมายถึง มุมห้อง